PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ##### Barrier-screen После создания чересполосного изображения (Create interlaced image) вы можете создать для него щелевой растр. Нажмите на кнопку Create barrier-screen и создайте черно-белую решетку. Эта решетка будеть иметь нужные размеры и ширину щели. Решетка печатается на прозрачной пленке. Само чересполосное изображение печатается либо на прозрачной пленке, либо на мелованной бумаге. И решетка, и изображение должны иметь одинаковое разрешение, равное разрешению печатающего устройства. Стереокартинка и решетка разделяются стеклом или прозрачной полимерной пластиной толщиной 1-3 мм. Для просмотра стерео- или вариоизображения необходима подсветка с тыльной стороны.