PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ## Pitch Test В новой версии Pitch Test запускается как отдельная программа PitchTest.exe: Starting Lenses per Inch, lpi - начальное значение частоты растра, такую частоту будет иметь верхняя полоска; Step of Lenses per Inch, lpi - шаг изменения частоты растра, насколько будет увеличиваться частота низлежащих полосок; Width of Strips, cm - ширина полос в см; Hight of Strips, cm - высота полос в см; Number of Strips, cm - количество полос; Print Resolution, ppi - разрешение печати; Кнопки с белым и зеленым полями определяют, в какой цвет будет окрашен фон. Кнопки с тонкими и толстыми полосками определяют ширину черной полосы: при выборе тонких полосок рисуются черные линии толщиной в пиксель, при выборе толстых - толщиной в полпериода. Следующий ряд кнопок - Bilinear и By Neighbour - задают алгоритм интерполяции изображения. Выберите нужное разрешение печати. Установите начальную частоту и шаг теста так, чтобы заведомо захватить частоту линзового растра. Ширина теста должна быть НЕ МЕНЬШЕ ширины картинки, которую вы хотите сделать, иначе тестирование теряет смысл. При печати установите настройки на самую качественную печать. Печатаете тест на той же бумаге, на которой будет печататься само изображение. После печати дайте бумаге просохнуть. Прикладываете растр так, чтобы полоски лежали вдоль линз. Для этого лучше делать тест с достаточно большой высотой. Скажем, высотой 10 см. Если вы напечатаете тест с небольшой высотой, скажем 1-2 см, то можно легко перекосить растр относительно полосок и неправильно определить частоту. Приложив растр к тесту, вы увидите вот такой муаровый рисунок: Черные сгущения и белые разреженные области возникают из-за биения частот. Теперь закрываете один глаз, поворачиваете голову влево-вправо и смотрите, как бежит муар. Среди полосок есть две полоски, где муар бежит НАВСТРЕЧУ друг другу: верхний муар - слева-направо, нижний - справа-налево (и наоборот). Направление движения муара меняет знак. Вот эти две полоски нам и нужны. Частота нашего растра лежит между ними. Первоначально ставим шаг теста 0,1 lpi и определяем частоту растра с точностью до десятых долей. Если вы печатаете визитки и календарики, то такой точности вполне достаточно. Если вы печатаете стереокартинку размером с альбомный лист, то нужно напечатать второй тест, но уже с шагом 0,01 lpi, и определить частоту растра с точностью до сотых долей. ВНИМАНИЕ! Тестирование линзового растра для алгоритмов 3D с коррекцией параллакса (3D, Parallax correction) отличается от обычного тестирования. При обычном тестировании мы смотрим на тест с такого же расстояния, с какого будем рассматриваем стерео- или вариооткрытку. При тестировании растра для расчетов с коррекцией параллакса нужно смотреть на тест с очень большого расстояния, в два-три метра.