Switch to English

### Parallax correction - коррекция панорамных стереоизображений

#### О коррекции панорамных стереоизображений

#### Расстояние осмотра

## О коррекции панорамных стереоизображений

a) схема без коррекции | b) схема с коррекцией

Рис. 1. Схема работы линзового растра

Обычная схема создания параллакс-панорамограмм - чередование полос ракурсов, как это показано на рисунке 1а. Но подобная схема оправданна, если вы рассматриваете небольшую стереокартинку с достаточно большого расстояния. Скажем определеннее - когда ширина стереокартинки меньше расстояния, с которого мы на нее смотрим.

Рис. 2. Ширина стереоизображения не превышает расстояния осмотра

Рис. 3. Изменение периодов при изменении расстояния осмотра

Совсем другое дело, когда речь идет о широком панорамном стереоизображении. В этом случае схема создания параллакс-панорамограммы выглядит так, как показано на рисунке 1b. Посмотрите на рисунок слева. Вы видите, что период меняется при изменении расстояния осмотра: с уменьшением расстояния период увеличивается.

Чтобы учесть это изменение, период параллакс-панорамограммы немного увеличивают. Когда вы тестируете линзу, определяя ее частоту, вы смотрите на нее с нужного расстояния, и в конечном итоге получаете частоту, соответствующую этой точке осмотра. Эта частота не соответствует номинальной частоте растра - она немного меньше.

При этом недостаточно только изменить период в зависимости от расстояния осмотра, необходимо также внести некоторую поправку в алгоритм создания параллакс-панорамограммы.

Для создания панорамного изображения в программе PhotoProjector используется схема 1b. Для того, чтобы переключиться на нее, установите флажок Parallax correction. При отключенном флажке используется обычная схема 1a. Включайте Parallax correction, если вы хотите создать панорамное изображение. Впрочем, этот флажок вы можете включать всегда, для любых изображений.

В начало страницы

## Расстояние осмотра

Панорамные стереоизображения предполагают, что мы на них смотрим с определенного расстояния, стоя напротив центра изображения. Но что поделаешь, нам часто приходится сталкиваться со всякими ограничениями. В выбранной вами строке Image type должно стоять нужное значения ресстояния осмотра (Viewing distance).

В начало страницы

Вернуться в файл справки

Вазенмиллер Е. А., 2003