PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Печать в программе Photoshop В некоторых случаях перед печатью изображения полезно применить фильтр Sharpen (резкость). Filter -> Sharpen -> Sharpen. Рекомендуется сделать две распечатки, повернутые на 90 градусов относительно друг друга. Печатающая головка принтера позиционируется по вертикали и по горизонтали с различной точностью. Выберите лучшую ориентацию печати.