PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ##### Параметры выходного изображения При масштабировании изображения можно использовать три различных алгоритма интерполяции: бикубическая, билинейная и по соседним. Бикубическая (bicubic), билинейная (bilinear) и по соседним (by neighbour) - различные алгоритмы масштабирования изображений. Кроме того можно повернуть изображение на заданный угол - это нужно, чтобы "разбить муар". Конечно, мы при этом не можем напечатать изображение во весь лист, но зато получаем более качественную стереокартинку. "Разбиение муара" при офсетной печати происходит за счет поворота углов фотоформ, поэтому для офсетной печати не нужно поворачивать само изображение. Струйная печать не позволяет нам менять разрешение и параметры растрирования, но мы можем уменьшить муар печатью изображения с поворотом. Каким образом определить нужный угол поворота? Для этого нужно напечатать один из ракурсов, не чересполосную картинку, а только один из ракурсов с теми же настройками печати, с которыми мы будем печатать чересполосное изображение. К напечатанной картинке приложите линзовый растр и крутите его на разные углы. Угол, при котором муар незаметен, измерьте транспортиром и введите в поле Angle, deg.: (degrees - это градусы).