PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ##### Image type (тип изображения) Перед загрузкой файлов изображений нужно выбрать нужную строку из списка Image type. Для редактирования базы данных Image type нажмите на кнопку Open Database..., появится диалог Image Types Database: Здесь можно добавить (Add), отредактировать (Edit), скопировать (Dublicate) и удалить (Delete) записи. При нажатии кнопки Save все изменения записыватся в базу данных. Таким образом вы создаете свою собственную базу данных Image type. При нажатии кнопки Add или Edit появляется диалог редактирования. Здесь задаются следующие параметры: Number of views - количество изображений (стереоракурсов или вариокартинок), участвующих в создании растровой картины. Количество изображений должно быть кратно числу пикселей на период растра. Number of pixels per period - число пикселей на период растра. Определяется разрешением принтера и частотой линзового растра: число пикселей на период = (разрешение принтера в dpi) / (частота линзового растра в lpi) Например, вы печатаете на принтере Epson с разрешением 720 dpi и используете растр 72 lpi. Получаем 720 dpi/72 lpi = 10 пикселей на период. Желательно выбирать линзовый растр с частотой, кратной разрешению принтера. Например, 75 lpi lenticular больше подходит для принтера HP с разрешением 600 dpi, чем для принтера Epson с разрешением 720 dpi. 600 dpi/75 lpi = 8 пикселей на период. Разумеется, лучше выбирать кол-во кадров, кратное числу пикселей на период растра. Для 8 пикселей на период число кадров должно быть 8 (по 1 пикселю на каждый кадр) или 4 (по 2 пикселя на каждый кадр) или 2 (по 4 пикселя на каждый кадр). Но как быть, если у вас число кадров некратно (разрешение принтера в dpi) / (частота линзового растра в lpi)? Действовать можно по-разному. Например, вы печатаете на HP 600 dpi, на линзовом растре 75 lpi, и имеете 10 отснятых ракурсов. Конечно, вы можете сделать картинку из 10 ракурсов с разрешением 750 dpi = 75 lpi * 10. Но тем самым увеличится вероятность получить биения и призрачные изображения (ghost). Лучше пожертвовать первым и последним ракурсом и оставить 8 ракурсов. Например, вы печатаете на Epson 720 dpi на линзовом растре 60 lpi, и имеете 10 ракурсов. Делим 720 dpi на 60 lpi и получаем, что нам нужно 12 ракурсов. Нам не хватает двух ракурсов. Опять же, вы можете напечатать картинку из 10 ракурсов, но лучше продублировать первый и последний ракурс, получив в итоге 12 ракурсов. Теперь представьте, что вы отсняли только 5 ракурсов, как быть в этом случае? Можно взять первый и последний ракурс по три раза, а 2,3,4-ый по два раза. В итоге получим 12 кадров. В действительности частота линзового растра не равна точно 75 lpi или 60 lpi, и картинку приходится немного растягивать или сжимать под нужную частоту растра. Distance between views, mm - линейное расстояние между ракурсами. Расстояние между точками осмотра Расстояние между точками осмотра можно задавать произвольно, но если ракурсы выходят за V-образную область линзы, программа заменит значение на наибольшую возможную величину: Ракурсы должны быть в пределах V-образной области линзы Viewing distance, mm - расстояние, с которого мы рассматриваем стереокартину. Эта величина имеет важное значение при расчетах с Parallax correction. Depth - величина, являющаяся приближенным аналогом изменения фокусировки изображения фотопроецирующим устройством. При увеличении значения Depth меняется глубина стереоизображения и сглаживается переход между стереоракурсами.