PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ##### Flip - создание вариоизображений Выберите в раскрывающемся списке Flip, при нажатии кнопки Settings... открывается диалог с настройками: При включении Horizontal orientation создается вариокартинка для горизонтальной ориентации линзового растра.
Вертикальная ориентация | Горизонтальная ориентация
При включении Mirror strips создается картинка с зеркальным отражением полос, при выключении - без зеркального отражения.
без зеркального отражения | с зеркальным отражением
В большинстве случаев нужно создавать вариокартинки с зеркальным отражением полос. Но бывают исключения. Если толщина линзового растра заметно меньше фокальной, нужно создавать изображение без зеркального отражения. Подобные линзовые растры не годятся для создания стереоизображений, но только для варио и с небольшим числом кадров. Такие линзовые растры имеют большой угол обзора. Иногда полезно создавать вариоизображения с величиной Depth = 1,2,3,4.
Depth = 0 | Depth = 4
Parallax correction для создания вариокартинок больших размеров (по сравнению с расстоянием осмотра). Предполагает точное совмещение периода картинки с периодом растра. В противном случае коррекцию параллакса лучше отключать. При включенной Поправке насыщенности (Intensity correction) создается вариоизображение с нейтральными полосами переменной толщины. Ширина нейтральныйх полос меняется в зависимости от насыщенности чернил. Эта настройка в основном предназаначена для двухкадровых варио. При этом ширина полосы, приходящейся на один кадр, должна быть больше одного пикселя. Легкий, средний, сильный, максимальный - различные степени поправки насыщенности в зависимости от растекания чернил. Нажав на Выбрать нейтральный цвет... (Set the blank colour...) установите цвет нейтральных полос. Так выглядит картинка с поправкой насыщенности с белыми разделительными полосами: А так без нее: Нажав кнопку Create interlaced image вы создадите вариокартинку.