Switch to English

PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ##### Печать из программы Photoprojector После создания чересполосного изображения, кнопка Print image... становится активной. Нажимаем на кнопку Print image... и вызываем диалог: Значки Image position определяют положение картинки на листе. Перед печатью обязательно жмем Setup printer... и выбираем и сам принтер и настройки печати. Для печати стерео- вариоизображений - настройки печати самые лучшие с самым высоким разрешением. После этого жмем Print. Разрешение чересполосной картинки Print resolution, dpi должно быть равно разрешению принтера. Если вы создадите картинку с другим разрешением, программа выдаст сообщение: Тогда нужно нажать Cancel и выставить в поле Print resolution, dpi разрешение, равное разрешению принтера: