PhotoProjector

Назначение программы Требования к компьютеру и системе Как пользоваться программой: Lenticular sheet type (тип линзового растра) Image type (тип изображения) Загрузка изображений Параметры выходного изображения (размеры, разрешение, риски, тип изображения, размещение нескольких изображений на странице) Параметры выходного изображения (интерполяция и поворот) Печать из программы Photoprojector Создание анимированного GIF-а 3D (стереоизображения) Flip (вариоизображения) Barrier-screen (щелевой растр) Pitch Test (определение шага растра) Создание двухкадровой вариокартинки (какие устанавливать настройки) Создание стереофотографии (какие устанавливать настройки) Печать в программе Photoshop Ограничение на размер файла Неполадки | ## Как пользоваться программой ##### 3D - создание стереоизображений Программа моделирует создание стереоизображений оптическим способом, путем фотопроекции. При этом способе негативы проецируются сквозь линзовый растр на фотобумагу с помощью фотопроекторов. В этом случае неверно рассматривать оптическую систему как состоящую из одного элемента - линзового растра. Оптическая система - это совокупность двух элементов: линзового растра и объектива фотопроектора. Cхема оптического способа получения растровых стереоизображений Выберите в раскрывающемся списке 3D: При нажатии кнопки Settings... открывается диалог с настройками: Программа позволяет создавать панорамные стереоизображения, ширина которых больше расстояния осмотра. Для этого необходимо включить настройку Parallax correction. Программа PhotoProjector позволяет смоделировать процесс, аналогичный изменению фокусировки изображения. Это нашло свое отражение в величине Depth. Чтобы создать стереоизображение, выделите радиокнопку 3D, при этом станут активными нужные настройки. Шкала Exposure (Экспозиция) предназначена для управления яркостью изображения. Parallax correction - включает и выключает коррекцию для панорамных изображений. Подробнее о коррекции параллакса... Нажав кнопку Create interlaced image вы создадите стереокартинку для линзового растра. Если количество ракурсов не велико (два-четыре ракурса), можно попробовать создать несколько стереокартинок с различной величиной Depth (от 0 до 4). С увеличением Depth меняется глубина стереоизображения, но теряется резкость. Увеличивать Depth лучше всего для пейзажей. О подготовке стереоракурсов Для создания стереокартинки нужно иметь несколько изображений одного и того же предмета, сделанных с разных точек зрения. Если речь идет о фотосъемке, встает закономерный вопрос: Каким должно быть число ракурсов? - Есть прямая связь между глубиной стереоизображения и числом ракурсов: чем больше глубина, тем больше ракурсов нужно снять. Многоракурсная съемка требует от фотографа большого опыта и мастерства. Из неудачных стереоракурсов вы никогда не получите удачных стереооткрыток. Перед вами несколько файлов с изображениями предметов под разными углами зрения. Теперь их нужно правильно выстроить слева направо, не перепутав порядок следования. После этого нужно тщательно выравнять их по горизонтали и вертикали. Если виден наклон одного ракурса относительно другого, то его нужно еще и развернуть. После того, как вы выравняли стереоракурсы, открывайте их одним за другим: при этом должна возникнуть иллюзия движения. Если этого нет, если ракурсы сменяют друг друга рывками, ничего хорошего не получится. Это один из самых важных и трудоемких этапов работы.